MANIGLIE INDUSTRIALI A PONTE E AD INCASSO

Ct Meca presenta la sua gamma di maniglie industriali a ponte e ad incasso per la carterizzazione. Le maniglie ad incasso sono in termoplastica nera presentano 2 modalità di montaggio diverse, a scatto o ad avvitare e rappresentano una soluzione ideale per casse metalliche e cassetti. Le maniglie a ponte sono in termoplastica riforzato con fibre di vetro, fori passanti lisci per viti a testa cilindrica o con inserto filettato in ottone e sono proposte in 5 colori per rispondere agli specifici codici colori richiesti dai diversi settori di utlizzo: rosso per la sicurezza, arancio per mobilio e cucina, grigio per l’alimentare, bianco per il settore medicale. Accanto alla serie in termoplastica sono inoltre proposte per le operazioni di manovra anche maniglie in acciaio galvanizzato, inox, alluminio e ottone declinate in diverse forme.